|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***24 hours Online Service* *www.PTSGI.com*** | | |
|  | | |
| **ptsgi_logo** | **ATS-logo** | **banner1** |

**翻譯測試稿**

**語文：**韓文翻中文

**類型：**機械

**注意事項：**

1.請將全部的**譯文置於原文之後。**

**2.測試稿檔名的命名方式為「測試稿名稱-姓名」，例：「文學-王小明」。**

**原文：**

**급수 밸브**

사용 역할

o.드럼 안으로 들어 오는 물의 흐름을 단속하는

기능을 하며 온수밸브와 3개의 급수 밸브를

결합하여 예비세탁, 본 세탁, 섬유유연제,

투입 시 각각 개폐 시켜는 역할을 한다.

고장 시 증상

o.급수밸브 단선 시: 급수 안됨(IE에러 발생)

o.내부 다이어프램 큰 홀 막힘 시: 급수중단

o.내부 다이어프램 작은홀 막힘 시: 계속 급수

점검방법

o.동작전압: AC220V

o.코일 저항 값 : 약 3.5㏀~4.5㏀

**수위 감지 센서(압력 스위치)**

사용 역할

o.급수되는 물의 양을 감지하여 컨트롤러에

신호를 내보내 급수가 완료 되었는지를

감지하며 배수시는 배수가 완료 되었는지를

감지한다

고장 시 증상

o.”PE”에러 발생

o.주파수 변형 시 수위가 달라질 수 있다

o.배수시 일정시간 동안 공수위 주파수가 25.3㎑

이하시 “OE”에러가 발생된다

o.디지털 테스터기 위치: HZ

- 2-3번 측정 시

※고수위 주파수 : 21.6 ~ 22.8㎑

※공수위 주파수 : 25.5 ~ 27.1㎑

o.1-3번 측정 시: DC 5V