|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***24 hours Online Service* *www.PTSGI.com*** | | |
|  | | |
| **ptsgi_logo** | **ATS-logo** | **banner1** |

**翻譯測試稿**

**語文：**韓文翻中文

**類型：**電子

**注意事項：**

1.請將全部的**譯文置於原文之後。**

**2.測試稿檔名的命名方式為「測試稿名稱-姓名」，例：「文學-王小明」。**

**原文：**

1.본 안전 지침을 주의 깊게 읽어주십시오.

2.본 사용자 설명서를 나중에 참조할 수 있도록 잘 보관하십시오.

3.청소하기 전에는 AC 콘센트에서 전원을 빼십시오.

청소할 때 액체 또는 분무형 합성 세제는 사용하지 마십시오.

젖은 종이나 천을 사용하십시오.

4.플러그형 장비의 경우 장비 가까운 곳에 소켓을 설치하여 쉽게 사용할 수 있도록 하십시오.

5.장비를 습기 있는 곳에 보관하지 마십시오

6.장비를 안정적인 장소에 설치하십시오. 장비를 안정적인 장소에 설치하지 않으면 떨어져서 다칠 위험이 있습니다.

7.케이스의 개방부는 공기 대류를 위한 것입니다. 장비의 과열을 방지하십시오. 환기구가 막히지 않도록 주의하십시오.

8.장비를 콘센트에 꼽을 때는 반드시 전압을 확인하십시오.

9.전원 코드는 사람들이 밟거나 채이지 않는 장소에 두십시오. 전원 코드 위에 물건을 올려두지 마십시오.

10.장비에 적힌 경고 및 주의 사항들은 반드시 지켜주십시오.

11.장비를 며칠 동안 사용하지 않은 경우에는 순간적 전압 급변으로 인한 손상을 방지하기 위해 전원 코드에서 코드를 뽑아 두십시오.

12.액체가 들어가면 전기 감전이 발생할 수 있으므로 환기구에 절대 액체가 들어가지 않도록 하십시오.

13.장비를 분해하지 마십시오. 안전상 이유로 본 장비는 서비스 전문가만

분해할 수 있습니다.

14.다음과 같은 상황이 발생하면 서비스 전문가에게 점검을 의뢰하십시오.

(a)전원 코드 또는 플러그가 손상된 경우

(b)장비에 액체가 들어간 경우

(c)장비가 과다한 습기에 노출된 경우

(d)장비가 정상 작동하지 않거나 사용자 설명서에 따라 작동하지 않을 때

(e)장비를 떨어뜨려서 손상된 경우

(f)장비에 명백한 손상 징후가 있을 때.

15.이 장치를 작동할 때에는 안전상 반드시 다음의 외부 전원을 사용하십시오. (a) Asian Power Devices Inc. 타입 WA-24E12U-AAA.

(b) Asian Power Devices Inc. 타입 WA-24E12GK-ABA.

16.열 때 클래스 3B의 보이지 않는 레이저 방사선이 방출되므로 광선에 노출되지 않도록 하십시오.